**I.**

*Návrh*

**VYHLÁŠKA**

ze dne … 2021,

# o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 39 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. …:

**ČÁST PRVNÍ**

**OBECNÁ USTANOVENÍ**

§ 1

# Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví kritéria a charakteristiku kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva pro zařazení stavby do těchto kategorií[[1]](#footnote-1)).

§ 2

# Definice základních pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

1. stavebně technickým parametrem stavby výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží a počet osob, pro který je stavba určena,
2. nadzemním podlažím každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu,
3. podzemním podlažím každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu,
4. výškou stavby u budovy vzdálenost od povrchu podlahy prvního nejníže položeného nadzemního podlaží k povrchu podlahy posledního nejvýše situovaného nadzemního podlaží,
5. výškou stavby u stavby, která není budovou, výška její nadzemní části, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu,
6. třídou využití kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob,
7. prostorem určeným pro spánek prostor ve stavbě, který je určen pro spánek osob s výjimkou prostoru, který je určen pro spánek výhradně při výkonu pohotovosti,
8. prostorem určeným pro veřejnost prostor ve stavbě, který je užíván osobou, která není provozovatelem činnosti v tomto prostoru, není zaměstnancem nebo osobou v obdobném postavení při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení k tomuto provozovateli nebo není vlastníkem tohoto prostoru,
9. prostorem určeným pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, prostor ve stavbě určený k užívání osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením, těžkou nebo hlubokou mentální retardací, osobami v detenci nebo osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo dětmi do tří let věku,
10. podlažím přístupný prostor vymezený dvěma nad sebou následujícími nosnými konstrukcemi stropu nebo hrubé podlahy na terénu nebo konstrukcí střechy včetně podkroví,
11. světlou výškou podlaží svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží; u trámových stropů s  viditelnými trámy se světlou výškou rozumí vzdálenost mezi horním lícem podlahy po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropu klenbového po spodní líc vrcholu klenby a u stropu šikmého po nejvyšší bod zešikmení.

**ČÁST DRUHÁ**

**ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A KRITÉRIUM PRO ZAŘAZENÍ STAVBY DO KATEGORIE**

§ 3

(1) Stavba je zařazována do kategorie jako celek.

(2) Stavba je pro účely této vyhlášky charakterizována

1. stavebně technickým parametrem stavby,
2. jiným obdobným parametrem stavby, zejména světlou výškou podlaží nebo délkou tunelu.

(3) Kritériem stavby je pro účely této vyhlášky

1. třída využití, nebo
2. přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů.

§ 4

**Výška stavby**

U stavby s více nadzemními podlažími se při stanovení výšky stavby a počtu podlaží nepřihlíží k poslednímu nadzemnímu technologickému podlaží nebo půdnímu prostoru, pokud tyto nejsou určeny pro pobyt osob, nenachází se zde pracovní místa, na nichž pracovník vykonává práci více než 2 hodiny za směnu, nebo neslouží ke skladování nebo ukládání hořlavých látek. Stavba o jednom nadzemním podlaží nebo stavba, která má pouze podzemní podlaží, má výšku rovnu nule.

§ 5

**Třída využití**

(1) Podmínky objektové evakuace stavby se stanoví třídou využití.

(2) Je-li stavba užívána k více účelům, stanoví se třída využití pro její jednotlivé části, které mají z hlediska požární bezpečnosti obdobné využití (dále jen „část stavby”).

(3) Třídy využití jsou definovány následovně:

1. třída využití 1 zahrnuje stavbu nebo část stavby, ve které se nenachází prostory určené pro spánek, veřejnost, ani pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob,
2. třída využití 2 zahrnuje stavbu nebo část stavby, která není určena pro spánek osob, ani pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale je určena pro veřejnost,
3. třída využití 3 zahrnuje stavbu nebo část stavby, která není určena pro veřejnost ani pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale je určena pro spánek osob,
4. třída využití 4 zahrnuje stavbu nebo část stavby, která není určena pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale je určena pro spánek osob a zároveň pro veřejnost,
5. třída využití 5 zahrnuje stavbu nebo část stavby, která je určena pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob.

(4) Nejrizikovější třídou využití je třída využití 5.

**ČÁST TŘETÍ**

**CHARAKTERISTIKA KATEGORIE STAVBY**

§ 6

**Stavby kategorie 0**

(1) Stavbou kategorie 0 se pro účely této vyhlášky rozumí

1. vodní dílo, včetně vodní cesty, s výjimkou budovy[[2]](#footnote-2)), nádrž nebo zásobník na vodu nebo jinou nehořlavou kapalinu a exteriérový bazén, pokud se nejedná o zdroj požární vody,
2. stožár, anténa, základnová stanice radiokomunikačních a telekomunikačních provozů s výjimkou budovy,
3. zeď, stěna, oplocení,
4. samostatně stojící skleník,
5. pozemní komunikace nebo zpevněná plocha s výjimkou dálnice nebo stavby pozemní komunikace nebo zpevněné plochy plnící funkci přístupové komunikace nebo nástupní plochy pro požární techniku,
6. parkoviště s výjimkou budovy,
7. stavba dráhy s výjimkou budovy nebo tunelu,
8. informační a reklamní zařízení, pokud není umístěno v rámci budovy,
9. stavba mostní váhy,
10. mycí rampa,
11. podzemní vedení distribuční soustavy v elektroenergetice a v plynárenství, elektronická a optická síť, rozvodné tepelné zařízení, s výjimkou budovy,
12. vedení sítě veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
13. vodovodní, kanalizační a energetická přípojka a přípojka elektronických komunikací, nebo
14. sportovní a dětské hřiště, umístěné mimo budovu.

(2) Za stavbu kategorie 0 se dále považují udržovací práce a stavební úpravy, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost, a to bez ohledu na vlastní kategorii stavby. Ustanovení § 3 odst. 1 se v těchto případech nepoužije.

§ 7

**Stavby kategorie I**

(1) Stavbou kategorie I se pro účely této vyhlášky rozumí budova

1. do výšky stavby 9 m,
2. určená pro nejvýše 100 osob, není-li určena výhradně k bydlení,
3. se zastavěnou plochou nepřesahující

1. 200 m2,

2. 500 m2, jedná-li se o stavbu s třídou využití 1, která má nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží bez pobytových místností,

3. 600 m2, jedná-li se o stavbu o jednom nadzemním podlaží, s třídou využití 2 se světlou výškou do 12 m, která není podsklepená,

4. 800 m2, jedná-li se o stavbu určenou výhradně k bydlení, nebo

5. 1000 m2, jedná-li se o stavbu s třídou využití 1, která má jedno nadzemní podlaží se světlou výškou do 12 m a není podsklepená,

1. s nejvýše jedním podzemním podlažím, a
2. s třídou využití 1 až 3 nebo, popřípadě s třídou využití 4, která má nejvýše dvě nadzemní podlaží a počet ubytovaných osob nepřesahuje 20.

(2) Stavbou kategorie I se pro účely této vyhlášky rozumí dále

1. stavba, která není budovou,

1. do výšky stavby 9 m, popřípadě 22,5 m, jedná-li se o stavbu s třídou využití 1, a

2. určená pro nejvýše 400 osob,

1. stavba silničního a železničního tunelu o délce nejvýše 100 m,
2. stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu, nebo
3. stavba pozemní komunikace, s výjimkou stavby pozemní komunikace uvedené v § 6 odst. 1 písm. e).

(3) Stavbou kategorie I není

1. budova, která je kulturní památkou,
2. stavba, která je určena pro výskyt hořlavé kapaliny[[3]](#footnote-3)) o celkovém objemu větším než 5 m3,
3. budova, která je určena pro výskyt hořlavého nebo hoření podporujícího plynu v zásobníku nebo nádobě se součtem vnitřních objemů větším než 600 litrů,
4. stavba zásobníku hořlavého nebo hoření podporujícího plynu s vnitřním objemem větším než 5 m3,
5. stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky, s výjimkou skladování v prodejních místnostech a příručních skladech[[4]](#footnote-4)), nebo
6. stavba, ve které se může oprávněně vyskytovat látka s akutní toxicitou kategorie 1 (všechny cesty expozice)[[5]](#footnote-5)) o celkovém množství větším než 100 kg nebo látka s akutní toxicitou kategorie 2 (všechny cesty expozice)5) o celkovém množství větším než 1000 kg nebo látka s akutní toxicitou kategorie 3 (inhalační cesta expozice)5) o celkovém množství větším než 1000 kg.

§ 8

**Stavby kategorie II**

Stavbou kategorie II je stavba, kterou nelze zařadit do jiné kategorie.

§ 9

**Stavby kategorie III**

Stavbou zařazenou do kategorie III se pro účely této vyhlášky rozumí

1. budova

1. o výšce stavby větší než 45 m, jedná-li se o stavbu s třídou využití 1 až 3,

2. o výšce větší než 22,5 m, jedná-li se o stavbu s třídou využití 4 a 5,

3. o výšce větší než 6 m, jedná-li se o stavbu s třídou využití 5 určenou pro více než 10 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob,

4. s více než 2 podzemními podlažími,

5. určená pro více než 1000 osob,

6. určená pro více než 100 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, nebo

7. určená pro ubytování více než 100 osob,

1. stavba skladovací nádrže pro hořlavé kapaliny v množství větším než 5 000 m3,
2. stavba silničního nebo železničního tunelu o délce větší než 1 000 m,
3. stavba tunelu metra a stanic metra,
4. stavba určená ke skladování střeliva[[6]](#footnote-6)) v množství větším než 200 000 kusů nebo munice[[7]](#footnote-7)), včetně komponentů, nebo
5. stavba určená k nakládání s výbušninami[[8]](#footnote-8)).

**ČÁST ČTVRTÁ**

**DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO KATEGORIE**

§ 10

(1) Stavba se zařazuje do kategorie podle kritéria nebo charakteristiky vedoucí k zařazení do vyšší kategorie. Mají-li jednotlivé části stavby různé charakteristiky nebo kritéria, pro účely zařazení do kategorie je rozhodující nejméně příznivá hodnota, která vede k zařazení stavby do vyšší kategorie.

(2) Při změně stavby před dokončením[[9]](#footnote-9)), změně dokončené stavby[[10]](#footnote-10)) nebo změně užívání stavby[[11]](#footnote-11)) se stavba posuzuje podle kritéria nebo charakteristiky odpovídající navrhovanému stavu.

(3) Počet osob, pro které je stavba určena, se stanovuje podle projektované kapacity stavby s přihlédnutím k maximální možné obsazenosti objektu. Nelze-li počet osob stanovit podle věty první, stanoví se podle ČSN 73 0818:1997 „Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami“, ve znění změny Z1:2002.

**ČÁST PÁTÁ**

**ÚČINNOST**

§ 11

# Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ….

1. ) § 39 odst. 1 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) § 3 písm. a) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Čl. 2.6.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění. [↑](#footnote-ref-3)
4. ) § 27 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). [↑](#footnote-ref-4)
5. ) Čl. 3.1 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění. [↑](#footnote-ref-5)
6. ) Příloha 1 část druhá zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-6)
7. ) Příloha 2 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-7)
8. ) § 21 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-8)
9. ) § 2 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. [↑](#footnote-ref-9)
10. ) § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. [↑](#footnote-ref-10)
11. ) § 126 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-11)