V Praze dne 17.4.2023

STANOVISKO UZS ČR

**k návrhu vyhlášky o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem**

|  |  |
| --- | --- |
| Ust. | Připomínky: |
| Obecný komentář | Předložená vyhláška se jeví jako celkově dobře zpracovaná. Až na níže uvedené připomínky směřující k vyšší možnosti využití odpadních materiálů k ní v tuto chvíli nemáme další připomínky. |
| § 4 odst. 1  Zásadní připomínka | Navrhujeme doplnit následujícím způsobem   1. *Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, nebo frézovaná nebo předrcená znovuzískaná asfaltová směs, jakož i znovuzískaná asfaltová směs, která byla podrobena technologické aplikaci homogenizace v souladu s normou ČSN EN 13108-8, nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 vystupující ze zařízení na využití odpadu přestává být odpadem, pokud …*   Odůvodnění:  Doplnění textu v § 4 odst. 1 se navrhuje ve vazbě na odůvodnění k doplnění § 5 odst. 5, aby došlo k výslovnému zahrnutí homogenizované znovuzískané asfaltové směsi, u které dojde v důsledku homogenizace k dosažení parametrů kvalitativní třídy ZAS-T2, pro které je možné ukončení odpadového režimu, |
| § 5  Zásadní připomínka | Navrhujeme doplnit odst. 5, který zní:  *5) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud bude v zařízení k úpravě a využívání odpadů, uložen pouze na zpevněných plochách (panelová nebo asfaltová plocha) a podroben technologické aplikaci homogenizace se znovuzískanou asfaltovou směsí kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 v souladu s normou ČSN EN 13108-8, kde se vlivem promíchání dosáhne kvalitativní třídy ZAS-T2 nebo ZAS-T3 a následně bude tento výstup využit jako stavební složka pro výrobu asfaltových směsí vyrobených za horka v obalovně v zařízení určeném pro nakládání s odpadem.*  Odůvodnění:  V případě znovuzískaných asfaltových směsí návrh vyhlášky značně omezuje možnost jejich dalšího využití, pokud se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T3 nebo ZAS-T4. Takové omezení je legitimní s ohledem na potřebu zajištění ochrany životního prostředí.  Máme však za to, že by možnosti využití těchto kvalitativních tříd mohly být širší, a to konkrétně o možnost recyklace v podobě procesu homogenizace. Vycházíme z toho, že využití odpadu prostřednictvím jeho recyklace by mělo být upřednostněno před jeho odstraněním, pokud tím nedojde k ohrožení životního prostředí. Návrhy vyhlášky v tomto ohledu vychází z dosavadní právní úpravy obsažené ve vyhlášce č. 130/2019 Sb. a nereflektuje aktuální možnosti technologických postupů při recyklaci, konkrétně technologii homogenizace asfaltových směsí.  V případě znovuzískaných asfaltových směsí je přitom právě proces homogenizace – ke kterému dochází v rámci recyklace probíhající v zařízení pro využívání odpadů, stěžejní, neboť jeho prostřednictvím je zajišťována stabilita vlastností výstupu, což je podstatné např. při následném využití takového výstupu v obalovně jakožto složky pro výrobu asfaltových směsí. K homogenizaci tak dochází i v případě znovuzískaných asfaltových směsí kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2.  Jako konkrétní příklad lze uvést tzv. R-materiál. Způsob výroby tohoto materiálu jako výstupu z procesu homogenizace je vymezen v technické normě ČSN EN 13108-8. Z hlediska vstupů do procesu homogenizace norma ČSN EN 13108-8 vylučuje pouze látky kontaminované černouhelným dehtem nebo jinými složkami překračujícími meze pro nebezpečné látky (viz kapitola 1 Předmět normy). V tomto ohledu tedy norma nebrání tomu, aby do procesu homogenizace vstupovaly i znovuzískané asfaltové směsi ZAS-T3 nebo ZAS-T4, za podmínky že nebudou obsahovat benzo(a)pyren >50 mg.kg-1.  Prostřednictvím procesu homogenizace se znovuzískanou asfaltovou směsí kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2, je možné i v případě znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 dosáhnout toho, že výstup z procesu homogenizace odpovídá parametrům kvalitativní třídy ZAS-T2 nebo ZAS-T3. Taktový výstup by tedy dle výsledku provedeného vzorkování bylo možné dále využít způsoby stanovenými ve vyhlášce pro kvalitativní třídu ZAS-T2 nebo ZAS-T3.  V případě, že by vyhláška umožňovala provedení procesu homogenizace v režimu vedlejšího produktu nebo by stanovila pro výstup z procesu homogenizace s parametry kvalitativní třídy ZAS-T2 ukončení odpadového režimu, bylo by možné tímto způsobem účelně využívat téměř veškeré znovuzískané asfaltové směsi, včetně směsí kvalitativní třídy ZAS-T3 a ZAS-T4, a to pro účely, které jsou již nyní v návrhu vyhlášky pro jednotlivé kvalitativní třídy vymezeny.  Výše uvedené způsoby nakládání se znovuzískanou asfaltovou směsí pak nelze považovat za více rizikové z hlediska ochrany životního prostředí oproti již umožněným způsobům využití v podobě recyklace znovuzískaných asfaltových směsí za studena v míchacím centru. |

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Havelka, e-mail: [havelka@caoh.cz](mailto:havelka@caoh.cz) , tel.: 731 405 068